Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2010 г. N 17550

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2010 г. N 357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности.
2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Врио Министра
А.В.ДЕМЕНТЬЕВ

Утверждены
Приказом Минпромторга России
от 29 апреля 2010 г. N 357

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526).
Настоящими Правилами предусматривается порядок определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара, а также иной информации товара о его энергетической эффективности.
2. Испытания (измерения) для определения класса и характеристик энергетической эффективности товара проводят аккредитованные испытательные лаборатории (центры) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 163 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1221).
3. Настоящие Правила распространяются на электрические холодильные приборы компрессионного типа, предназначенные для хранения и/или замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности холодильных приборов (приложение N 1).
4. Настоящие Правила распространяются на стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, предназначенные для стирки текстильных изделий с применением моющих средств, а также полоскания, отжима и сушки (при наличии) в автоматическом режиме.
Действие Правил не распространяется на стиральные машины с отдельными баками для стирки и отжима (например, машины с двумя баками), а также на стиральные машины, работающие на других видах энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых стиральных и комбинированных стирально-сушильных электрических машин (приложение N 2).
5. Настоящие Правила распространяются на бытовые кондиционеры, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц (далее - кондиционеры).
Действие Правил не распространяется на кондиционеры:
работающие от других источников энергии;
с паро- и водоводяным тепловым насосом;
с холодопроизводительностью более 12 кВт.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых кондиционеров (приложение N 3).
6. Настоящие Правила распространяются на бытовые посудомоечные машины, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на приборы, которые также могут использовать иные источники энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых посудомоечных машин (приложение N 4).
7. Настоящие Правила распространяются на бытовые кухонные электроплиты (далее - электроплита), работающие от электрической сети. Действие Правил не распространяется на электроплиты с высокочастотным нагревом.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности электроплит (приложение N 5).
8. Настоящие Правила распространяются на жарочные электрошкафы (бытовые электродуховки), работающие от электрической сети.
Действие Правил не распространяется на электрошкафы:
микроволновые печи и микроволновые комбинированные печи;
малогабаритные шкафы (с полезным объемом менее 12 л);
электродуховки без терморегулирования;
электродуховки со способом разогрева пищи, отличным от указанного (стандартный разогрев пищи, разогрев пищи принудительной циркуляцией воздуха и разогрев пищи горячим паром).
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности жарочных электрошкафов (приложение N 6).
9. Настоящие Правила распространяются на бытовые микроволновые печи, предназначенные для нагрева пищевых продуктов и напитков в камере посредством электромагнитной энергии на одной или нескольких полосах частот (далее - микроволновые печи) в диапазоне от 300 МГц до 30 ГГц с номинальным напряжением не более 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на следующие приборы:
коммерческие микроволновые печи;
промышленное микроволновое нагревательное оборудование;
приборы для медицинских целей;
приборы, предназначенные для применения в местах с особыми условиями (например, газ, пар, пыль).
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности микроволновых печей (приложение N 7).
10. Настоящие Правила распространяются на телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную (приложение N 8).
11. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для отопления, а именно на электрорадиаторы теплоаккумуляционные, электроконвекторы, электротепловентиляторы, электрорадиаторы без аккумуляционного сердечника, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для отопления (приложение N 9).
12. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для нагрева жидкостей, а именно на электробойлеры бытовые, электроводонагреватели проточные, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для нагрева жидкостей (приложение N 10).
13. Настоящие Правила распространяются на бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в осветительных приборах (лампы накаливания и люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим устройством), а также бытовые люминесцентные лампы (включая лампы с одним и двумя цоколями и лампы без встроенного пускорегулирующего устройства), которые предназначены для применения не только в бытовых условиях (далее - лампы).
Действие Правил не распространяется на лампы:
со световым потоком свыше 6500 лм;
с потребляемой мощностью менее 4 Вт;
рефлекторные;
предназначенные для работы с другими источниками энергии, например, питающиеся от батарей;
не предназначенные для излучения света видимого диапазона частот (длина волны от 400 до 800 нм);
для работы в приборе, не предназначенном для освещения. Если такие лампы предлагаются для продажи отдельно (например, в качестве запасных частей), то действие методики на них распространяется.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности ламп (приложение N 11).
14. Настоящие Правила распространяются на мониторы компьютерные.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности мониторов компьютерных (приложение N 12).
15. Настоящие Правила распространяются на принтеры и копировальные аппараты. Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности принтеров и копировальных аппаратов (приложение N 13).
16. Настоящие Правила распространяется на лифты, предназначенные для перевозки людей (лифты пассажирские, лифты грузопассажирские). Действие Правил не распространяется на лифты, предназначенные для использования в производственных целях.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности лифтов, предназначенных для перевозки людей (приложение N 14).

Приложение N 1
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ

Для обозначения холодильных приборов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено два класса (по возрастанию) - "A+" и "A++" согласно таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Класс энергетической эффективности │Индекс энергетической эффективности │
│                                    │         альфа (I     ), %          │
│                                    │                 альфа              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│                A++                 │            30 > I                  │
│                                    │                  альфа             │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│                 A+                 │         42 > I      >= 30          │
│                                    │               альфа                │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  вычисляют по формуле

, (1)

где:  - фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт·ч;
- стандартное годовое -потребление электроэнергии для холодильного прибора данного типа, определяемое расчетным путем, кВт·ч.
Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором , кВт·ч, вычисляют по формуле

, (2)

где: n - количество отделений холодильного прибора;
- объем для хранения продуктов каждого отделения, л;
- температура, установленная для каждого отделения прибора, °C.
Значения коэффициентов ,  и коэффициентов FF, CC, BI, CH для различных типов холодильных приборов приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2

┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────┐
│    Тип холодильного прибора     │ Температура самого │ M      │ N       │
│                                 │холодного отделения │  альфа │  альфа  │
│                                 │    прибора, °C     │        │         │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник без НТО              │        > -6        │ 0,233  │   245   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник без НТО с отделением │       <= -6        │ 0,233  │   245   │
│для охлажденных продуктов        │                    │        │         │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник с НТО без звездочек  │        > -6        │ 0,233  │   245   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник с НТО                │       <= -6        │ 0,643  │   191   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник с НТО                │       <= -12       │ 0,450  │   245   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник с НТО                │       <= -18       │ 0,777  │   303   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Холодильник с морозильным        │       <= -18       │ 0,777  │   303   │
│отделением I и II типов          │                    │        │         │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Морозильник типа шкаф            │       <= -18       │ 0,539  │   315   │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤
│Морозильник типа ларь            │       <= -18       │ 0,472  │   286   │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────┤
│    Примечания                                                           │
│    1.  Для  многодверных  холодильных  приборов  коэффициенты  M       и│
│                                                                 альфа   │
│N      следует выбирать  в  зависимости  от  самого  холодного  отделения│
│ альфа                                                                   │
│прибора.                                                                 │
│    2.  Холодильный  прибор  с  отделением  для   хранения   замороженных│
│продуктов при температуре минус 18 °C или ниже следует рассматривать  как│
│холодильники с морозильным отделением I и II типов.                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3

Поправочный коэффициент 	Значение  	Условие применения коэффициента  	
FF (система "фрост-фри" 
(ненамораживающий))   	1,2     	Для холодильных приборов с     
отделениями для хранения      
замороженных продуктов с системой 
"фрост-фри" (вентилируемая)    	
	1      	Для прочих холодильных приборов  	
CC (климатический    
класс)         	1,2     	Для холодильных приборов      
субтропического климатического   
класса (ST)            	
	1,1     	Для холодильных приборов      
тропического климатического класса 
(T)                	
	1      	Для прочих холодильных приборов  	
BI (встраиваемые    
приборы)        	1,2     	Холодильные приборы встраиваемого 
типа шириной менее 58 см      	
	1      	Для прочих холодильных приборов  	
CH (морозильная камера) 	50 кВт·ч/год	Для холодильных приборов с     
морозильными камерами объемом не  
менее 15 литров          	
	0      	Для прочих холодильных приборов  	

Для обозначения энергетической эффективности холодильных приборов, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 4.

Таблица 4

Класс энергетической эффективности 	Индекс энергетической эффективности 
(I), %               	
A                  	I < 55               	
B                  	55 <= I < 75            	
C                  	75 <= I < 90            	
D                  	90 <= I < 100            	
E                  	100 <= I < 110           	
F                  	110 <= I < 125           	
G                  	125 <= I              	

Индекс энергетической эффективности I вычисляют по формуле

, (3)

где:  - фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт·ч;
- стандартное годовое потребление электроэнергии для холодильного прибора данного типа, определяемое расчетным путем, кВт·ч.
Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором , кВт·ч, вычисляют по формуле

, (4)

где:  - приведенный объем холодильного прибора, л;
M, N - коэффициенты.
Приведенный объем холодильного прибора , л, вычисляют по формуле

, (5)

где:  - объем отделения для хранения свежих продуктов, л;
- объем отделения для хранения замороженных продуктов или отделения для охлаждения продуктов, л;
Q - коэффициент.
Приведенный объем холодильника с морозильным отделением и многодверного холодильного прибора , л, вычисляют по формуле

, (6)

где: n - количество отделений холодильного прибора;
- объем для хранения продуктов каждого отделения, л;
- температура, установленная для каждого отделения прибора, °C.
Значения коэффициентов M, N, Q и  для различных типов холодильных приборов приведены в таблицах 5 и 6 соответственно.

Таблица 5

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬─────┐
│       Тип холодильного прибора        │Температура│   Q    │  M   │  N  │
│                                       │  самого   │        │      │     │
│                                       │ холодного │        │      │     │
│                                       │ отделения │        │      │     │
│                                       │прибора, °C│        │      │     │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник без НТО                    │   > -6    │   -    │0,233 │ 245 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник без НТО с отделением для   │   <= -6   │  0,75  │0,233 │ 245 │
│охлажденных продуктов                  │           │        │      │     │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник с НТО без звездочек        │   > -6    │  1,25  │0,233 │ 245 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник с НТО                      │   <= -6   │  1,55  │0,643 │ 191 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник с НТО                      │   <= -12  │  1,85  │0,450 │ 245 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник с НТО                      │   <= -18  │  2,15  │0,657 │ 235 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Холодильник с морозильным отделением   │   <= -18  │   -    │0,777 │ 303 │
│I и II типов                           │           │        │      │     │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Морозильник типа шкаф                  │   <= -18  │  2,15  │0,472 │ 286 │
├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤
│Морозильник типа ларь                  │   <= -18  │  2,15  │0,446 │ 181 │
├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴─────┤
│   Примечания                                                            │
│   1. Для многодверных холодильных приборов коэффициенты M  и  N  следует│
│выбирать в зависимости от самого холодного отделения прибора.            │
│   2.  Холодильный  прибор  с  отделением   для   хранения   замороженных│
│продуктов    при    температуре    минус    18  °C  или    ниже   следует│
│рассматривать как холодильники с морозильным отделением I и II типов.    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 6

┌─────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐
│   Поправочный коэффициент   │Значение│ Условие применения коэффициента  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤
│              F              │  1,2   │    Для холодильных приборов с    │
│               c             │        │     отделениями для хранения     │
│                             │        │замороженных продуктов с системой │
│                             │        │   "фрост-фри" (вентилируемая)    │
│                             ├────────┼──────────────────────────────────┤
│                             │   1    │ Для прочих холодильных приборов  │
└─────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────┘

Характеристиками энергетической эффективности холодильного прибора являются:
действительное (номинальное) значение энергопотребления в соответствии со стандартами, кВт·ч в год (24 ч 365);
суммарный объем отделений для хранения свежих продуктов (отделение с рабочей температурой не более минус 6 °C), л. Маркирование знаком "звездочка" (*), указывается количество звездочек, обозначающие температурные характеристики самого холодного низкотемпературного отделения (при наличии низкотемпературных отделений);
суммарный объем низкотемпературных отделений, которые заслуживает маркирование знаком "звездочка" (отделение, в котором температура хранения не превышает минус 6 °C), л;
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Приложение N 2
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Для обозначения энергетической эффективности стиральных и стирально-сушильных машин, в зависимости от фактического потребления электроэнергии (C) за каждый полный цикл, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Стиральные машины

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление электроэнергии  
(C) на 1 кг белья для стандартной    
программы "Хлопок при 60 °C", кВт·ч,   
за каждый полный цикл          
(стирка, полоскание и отжим)       	
A               	C <= 0,19                	
B               	0,19 < C <= 0,23             	
C               	0,23 < C <= 0,27             	
D               	0,27 < C <= 0,31             	
E               	0,31 < C <= 0,35             	
F               	0,35 < C <= 0,39             	
G               	0,39 < C                 	

Таблица 2

Стирально-сушильные машины

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление электроэнергии  
(C) на 1 кг белья для стандартной    
программы "Хлопок при 60 °C", кВт·ч,   
за каждый полный цикл (стирка,      
полоскание, отжим и сушка)        	
A               	C <= 0,68                 	
B               	0,68 < C <= 0,81             	
C               	0,81 < C <= 0,93             	
D               	0,93 < C <= 1,05             	
E               	1,05 < C <= 1,17             	
F               	1,17 < C <= 1,29             	
G               	1,29 < C                 	

Для обозначения класса качества стирки стиральной (стирально-сушильной) машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 3.

Таблица 3

Класс качества стирки     	Эффективность стирки (P)         
для стандартной программы        
"Хлопок 60 °C" за каждый полный цикл   	
A               	P > 1,03                 	
B               	1,03 >= P > 1,00             	
C               	1,00 >= P > 0,97             	
D               	0,97 >= P > 0,94             	
E               	0,94 >= P > 0,91             	
F               	0,91 >= P > 0,88             	
G               	0,88 >= P                 	

Для обозначения класса качества отжима стиральной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 4.

Таблица 4

Класс качества отжима     	Эффективность удаления влаги (D)     
для стандартной программы "Хлопок    
60 °C" за каждый полный цикл       	
A               	D < 45                  	
B               	45 <= D < 54               	
C               	54 <= D < 63               	
D               	63 <= D < 72               	
E               	72 <= D < 81               	
F               	81 <= D < 90               	
G               	90 <= D                 	

Характеристиками энергетической эффективности для стиральных машин являются:
фактическое потребление электроэнергии за цикл (стирка и отжим) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;
класс качества стирки (таблица 3);
класс качества отжима (таблица 4);
максимальная частота вращения центрифуги, об/мин.;
номинальная загрузка стиральной машины, кг;
расход воды за цикл, л;
корректированный уровень звуковой мощности в режимах стирки и отжим, дБА (при наличии).
Характеристиками энергетической эффективности для стирально-сушильных машин являются:
фактическое потребление электроэнергии за цикл (стирка, отжим и сушка) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;
фактическое потребление электроэнергии в режиме стирки (стирка и отжим) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;
класс качества стирки (таблица 3);
максимальная частота вращения центрифуги, об/мин.;
номинальная загрузка стирально-сушильной машины во время стирки, кг;
номинальная загрузка стирально-сушильной машины во время сушки, кг;
расход воды за цикл, л;
корректированный уровень звуковой мощности в режимах стирки, отжима и сушки, дБА (при наличии).

Приложение N 3
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЭЛЕКТРОВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ

Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме охлаждения, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 5.

Таблица 1

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,20                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,20 <= I  < 3,00            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,00 <= I  < 2,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            2,80 <= I  < 2,60            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,00                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │             3,00 <= I  < 2,80           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │             2,80 <= I  < 2,60           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │             2,60 <= I  < 2,40           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │             2,40 <= I  < 2,20           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │             2,20 <= I  < 2,00           │
│                               │                      c                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,00 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 3

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │            эффективности (I )           │
│                               │                            c            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 2,60                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            2,20 <= I  < 2,00            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,00 <= I  < 1,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            1,80 <= I  < 1,60            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                1,60 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 4

Одноканальные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,30            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,30 <= I  < 3,10            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,50 <= I  < 2,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 5

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           c             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,40                │
│                               │                 c                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,40 <= I  < 4,10            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            4,10 <= I  < 3,80            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,80 <= I  < 3,50            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,50 <= I  < 3,20            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            3,20 <= I  < 2,90            │
│                               │                     c                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,90 <= I                │
│                               │                         c               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме охлаждения вычисляют по формуле:

, (1)

где:  - холодопроизводительность изделия, кВт;
- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме охлаждения, кВт.
Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме обогрева, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 6 - 10.

Таблица 6

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,40 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,20 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,60            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,40 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 7

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,40                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,40 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,20 <= I  < 3,00            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,00 <= I  < 2,60            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,60 <= I  < 2,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,40 <= I  < 2,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │               2,20 <= I                 │
│                               │                        H                │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 8

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,00                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,00 <= I  < 3,70            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,70 <= I  < 3,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,40 <= I  < 3,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,50 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 9

Раздельные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 3,60                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            3,60 <= I  < 3,30            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            3,30 <= I  < 3,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            3,10 <= I  < 2,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            2,80 <= I  < 2,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            2,50 <= I  < 2,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                2,20 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Таблица 10

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │           эффективности (I )            │
│                               │                           H             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                I  < 4,70                │
│                               │                 H                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            4,70 <= I  < 4,40            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            4,40 <= I  < 4,10            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            4,10 <= I  < 3,80            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            3,80 <= I  < 3,50            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            3,50 <= I  < 3,20            │
│                               │                     H                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                3,20 <= I                │
│                               │                         H               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме обогрева определяют по формуле

, (2)

где:  - теплопроизводительность изделия, кВт;
- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме нагрева, кВт.
Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения, являются:
ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;
холодопроизводительность, кВт;
коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;
тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).
Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения или нагрева, являются:
класс энергетической эффективности;
ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;
холодопроизводительность, кВт;
коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;
тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
теплопроизводительность, кВт;
класс энергетической эффективности (в режиме нагрева);
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Приложение N 4
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ МАШИН ПОСУДОМОЕЧНЫХ БЫТОВЫХ

Для обозначения энергетической эффективности посудомоечных машин, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 1.

Таблица 1

Класс энергетической      
эффективности         	Индекс энергетической          
эффективности (I)            	
A               	I < 0,64                 	
B               	0,64 <= I < 0,76            	
C               	0,76 <= I < 0,88            	
D               	0,88 <= I < 1,00            	
E               	1,00 <= I < 1,12            	
F               	1,12 <= I < 1,24            	
G               	I >= 1,24                	

Индекс экономичности энергопотребления I вычисляют по формуле

, (1)

где:  - фактическое потребление электроэнергии посудомоечной машины, кВт·ч;
- стандартное потребление электроэнергии посудомоечной машины, определяемое расчетным путем, кВт·ч.
Стандартное потребление электроэнергии посудомоечной машины , кВт·ч, вычисляют по формуле

, если S >= 10 (1)

, если S <= 9 (2)

где: S - номинальная емкость машины (количество столовых комплектов), шт.
Для обозначения класса качества мытья посудомоечной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс качества мытья      │     Показатель качества мытья (P )      │
│                               │                                 C       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                P  > 1,12                │
│                               │                 C                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            1,12 >= P  > 1,00            │
│                               │                     C                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            1,00 >= P  > 0,88            │
│                               │                     C                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            0,88 >= P  > 0,76            │
│                               │                     C                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            0,76 >= P  > 0,64            │
│                               │                     C                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            0,64 >= P  > 0,52            │
│                               │                     C                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                0,52 > P                 │
│                               │                        C                │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Для обозначения класса качества сушки посудомоечной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 3.

Таблица 3

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс качества сушки      │     Показатель качества сушки (P )      │
│                               │                                 D       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               A               │                Р  > 1,08                │
│                               │                 D                       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │            1,08 >= P  > 0,93            │
│                               │                     D                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │            0,93 >= P  > 0,78            │
│                               │                     D                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │            0,78 >= P  > 0,63            │
│                               │                     D                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │            0,63 >= P  > 0,48            │
│                               │                     D                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │            0,48 >= P  > 0,33            │
│                               │                     D                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │               0,33 >= P                 │
│                               │                         D               │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Характеристиками энергетической эффективности посудомоечной машины являются:
фактическое потребление электроэнергии за цикл мойки для стандартной программы при заполнении холодной водой, кВт·ч;
номинальная емкость (количество столовых комплектов), шт.;
расход воды за цикл мойки, л;
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Приложение N 5
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ КУХОННЫХ ЭЛЕКТРОПЛИТ

В зависимости от размера полезного объема, л, бытовые кухонные электроплиты подразделяют на типы:
малый: 12 <= объем < 35;
средний: 35 <= объем < 65;
большой: 65 <= объем.
Для обозначения энергетической эффективности для бытовых кухонных электроплит, в зависимости от фактической потребляемой электроэнергии при стандартной загрузке, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 3.

Таблица 1

Кухонные электроплиты с малым полезным объемом

Класс энергетической      
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 0,60                 	
B               	0,60 <= E < 0,80            	
C               	0,80 <= E < 1,00            	
D               	1,00 <= E < 1,20            	
E               	1,20 <= E < 1,40            	
F               	1,40 <= E < 1,60            	
G               	E >= 1,60                	

Таблица 2

Кухонные электроплиты со средним полезным объемом

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 0,80                 	
B               	0,80 <= E < 1,00            	
C               	1,00 <= E < 1,20            	
D               	1,20 <= E < 1,40            	
E               	1,40 <= E < 1,60            	
F               	1,60 <= E < 1,80            	
G               	E >= 1,80                	

Таблица 3

Кухонные электроплиты с большим полезным объемом

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 1,00                 	
B               	1,00 <= E < 1,20            	
C               	1,20 <= E < 1,40            	
D               	1,40 <= E < 1,60            	
E               	1,60 <= E < 1,80            	
F               	1,80 <= E < 2,00            	
G               	E >= 2,00                	

Характеристиками энергетической эффективности электроплиты являются:
коэффициент полезного действия конфорки при достижении температуры кипения  вычисляют по формуле

, (1)

где: G - масса алюминиевого блока, кг;
- удельная теплоемкость используемого при измерении алюминиевого блока, равная 0,22 ккал/кг·°C (или 0,214 ккал/кг·°C при 20 °C);
- превышение температуры, равное 80 °C;
E - потребление энергии, Вт·ч;
K - коэффициент перевода ватт-часов в килокалории, равный 0,86.
При подстановке в формулу (1) известных значений ,  и K она принимает вид

, (2)

фактическое потребление электроэнергии электроплитой, кВт·ч;
полезный объем жарочного электрошкафа V, входящего в состав электроплиты (при наличии), л;
тип полезного объема электроплиты (маленький, средний, большой). Напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка;
корректированный уровень звуковой мощности жарочного электрошкафа электроплиты (при наличии), дБА (при наличии).

Приложение N 6
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЖАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОШКАФОВ (ЭЛЕКТРОДУХОВКИ БЫТОВЫЕ)

В зависимости от размера полезного объема, л, жарочные электрошкафы подразделяют на типы:
малый: 12 <= объем < 35;
средний: 35 <= объем < 65;
большой: 65 <= объем.
Для обозначения энергетической эффективности жарочных электрошкафов, в зависимости от фактической потребляемой электроэнергии при стандартной загрузке, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 3.

Таблица 1

Жарочный электрошкаф с малым полезным объемом

Класс энергетической      
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 0,60                 	
B               	0,60 <= E < 0,80            	
C               	0,80 <= E < 1,00            	
D               	1,00 <= E < 1,20            	
E               	1,20 <= E < 1,40            	
F               	1,40 <= E < 1,60            	
G               	E >= 1,60                	

Таблица 2

Жарочный электрошкаф со средним полезным объемом

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 0,80                 	
B               	0,80 <= E < 1,00            	
C               	1,00 <= E < 1,20            	
D               	1,20 <= E < 1,40            	
E               	1,40 <= E < 1,60            	
F               	1,60 <= E < 1,80            	
G               	E >= 1,80                	

Таблица 3

Жарочный электрошкаф с большим полезным объемом

Классы энергетической     
эффективности         	Фактическое потребление         
электроэнергии (E) при стандартной    
загрузке, кВт·ч             	
A               	E < 1,00                 	
B               	1,00 <= E < 1,20            	
C               	1,20 <= E < 1,40            	
D               	1,40 <= E < 1,60            	
E               	1,60 <= E < 1,80            	
F               	1,80 <= E < 2,00            	
G               	E >= 2,00                	

Характеристиками энергетической эффективности жарочного электрошкафа являются:
фактическое потребление электроэнергии при стандартной загрузке, кВт·ч;
полезный объем внутренней камеры жарочного электрошкафа, л;
тип жарочного электрошкафа (маленький, средний, большой). Напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка;
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Приложение N 7
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара и иной
информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристиками энергетической эффективности микроволновой печи является ее коэффициент полезного действия.
Коэффициент полезного действия  вычисляют по формуле

, (1)

где: P - вычисленная выходная мощность микроволновой печи, Вт;
t - время нагрева, с;
- фактическое потребление электроэнергии микроволновой печи, Вт·с.
Энергопотребление включает электроэнергию, потребленную в течение нагревания нити магнетрона.
Коэффициент полезного действия вычисляют в процентах, округленных до ближайшего целого числа.
Выходную мощность микроволновой печи P, Вт, вычисляют по формуле

, (2)

где:  - масса воды, г;
- масса контейнера, г;
- температура окружающей среды, °C;
- начальная температура воды, °C;
- конечная температура воды, °C;
t - время нагрева, исключая время нагрева нити магнетрона, с.
Выходную мощность микроволновой печи указывают в Вт, округляя до ближайших 50 Вт.

Приложение N 8
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И АППАРАТУРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ

Характеристиками энергетической эффективности для телевизоров и аппаратуры телевизионной комбинированной является:
удельная мощность рабочего режима, Вт/см2, вычисляют по формуле

,

где: W - потребляемая мощность изделием в рабочем режиме, Вт;
S - площадь видимой части экрана, см2.
потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт;
потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт.

Приложение N 9
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Характеристики энергетической эффективности теплоаккумуляционных электрорадиаторов: фактическое потребление электроэнергии для наиболее энергоемкой программы зарядки, кВт·ч.
Характеристики энергетической эффективности электроконверторов, электротепловентиляторов, электрорадиаторов без аккумуляционного сердечника:
номинальная потребляемая мощность, кВт;
корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Приложение N 10
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Характеристиками энергетической эффективности бытовых электробойлеров являются:
фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт·ч;
постоянные суточные потери Q, кВт·ч/сут., с учетом превышения температуры на 45 K, вычисляют по формуле

, (1)

где:  - средняя температура воды, без отвода воды, °C;
- температура окружающей среды, °C;
E - фактическое суточное потребление электроэнергии, кВт·ч/сут.
Результаты вычисления округляют до 0,1 кВт·ч/сут.;
средняя температура воды , °C, вычисляется по формуле

, (2)

где:  - средняя температура воды после выключения терморегулятора, °C;
- средняя температура воды после включения терморегулятора, °C;
потребляемую суточную энергию E, кВт·ч/сут., вычисляют по формуле

, (3)

где:  - фактическое потребление электроэнергии за период времени , кВт·ч;
- заданный период времени, ч.
Характеристикой энергетической эффективности проточного электроводонагревателя является номинальная потребляемая мощность, кВт.

Приложение N 11
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП

Лампы относят к классу энергетической эффективности "A", если:
потребляемая мощность люминесцентных ламп без встроенного пускорегулирующего устройства (лампы, для подключения которых к сети необходимо пусковое устройство или другая система приборов) удовлетворяет выражению

, (1)

потребляемая мощность других ламп удовлетворяет выражению

, (2)

где: Ф - световой поток лампы, лм;
W - потребляемая мощность лампы, Вт.
Для обозначения энергетической эффективности ламп, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено шесть классов в диапазоне от B (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице.

Таблица

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │
│         эффективности         │          эффективности (E ), %          │
│                               │                          I              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               B               │                 E  < 60                 │
│                               │                  I                      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               C               │              60 <= E  < 80              │
│                               │                     I                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               D               │              80 <= E  < 95              │
│                               │                     I                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               E               │              95 <= E  < 110             │
│                               │                     I                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               F               │             110 <= E  < 130             │
│                               │                     I                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│               G               │                Е  >= 130                │
│                               │                 I                       │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  вычисляют по формуле (1).

, (3)

где: W - потребляемая мощность лампы, Вт;
- стандартная мощность лампы, Вт.
Стандартную мощность лампы , Вт, вычисляют по формуле

для Ф > 34 (4)
0,2·Ф для Ф <= 34

Характеристиками энергетической эффективности лампы являются:
световой поток лампы, лм;
потребляемая мощность лампы, Вт;
средний срок службы лампы, ч.

Приложение N 12
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОНИТОРОВ

Характеристиками энергетической эффективности монитора компьютерного являются:
удельная мощность рабочего режима, Вт/см2, вычисляют по формуле

,

где: W - потребляемая мощность изделием в рабочем режиме, Вт;
S - площадь видимой части экрана, см2;
потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт;
потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт.

Приложение N 13
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Характеристиками энергетической эффективности для принтеров и копировальных аппаратов являются:
удельная мощность рабочего режима, Вт/лист, вычисляют по формуле

,

где: W - потребляемая мощность изделием в рабочем режиме, Вт;
Q - производительность изделия в минуту, лист.
потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт;
потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт.

Приложение N 14
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической
эффективности товара
и иной информации о его
энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЛИФТОВ

Характеристиками энергетической эффективности лифта являются:
номинальная потребляемая мощность электропривода лифта, кВт (для лифтов с электроприводом);
коэффициент полезного действия электропривода  (для лифтов с электроприводом), вычисляют по формуле

, (1)

где:  - полезная энергия, затраченная электроприводом за цикл, кВт;
- потери энергии в электроприводе за цикл, кВт;
коэффициент мощности электропривода (для лифтов с электроприводом), вычисляют для трехфазной линии по формуле

, (2)

где: P - активная мощность, Вт;
U - действующее значение напряжения, В;
I - действующее значение тока, А;
- действующее значение первой гармоники тока, А;
- угол сдвига между первыми гармониками напряжения и тока;
номинальная потребляемая мощность дополнительных устройств лифта в режимах движения и ожидания (освещение помещений для размещения оборудования, освещение шахты, освещение кабины, вентиляция кабины, двусторонняя переговорная связь из кабины, аварийная сигнализация), кВт;
номинальная грузоподъемность лифта, кг;
внутренние габариты кабины (ширина · длина · высота), мм;
номинальная скорость движения кабины лифта, м/с;
максимальная высота подъема, м.